<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SOIC20">
</package>
<package name="AFF4DGTS">
</package>
<package name="USB_CMS_MALE_A">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ATTINY261A">
<pin name="(MOSI/DI/SDA/|OC1A/PCINT8)PB0"/>
<pin name="(MISO/DO/OC1A/PCINT9)PB1"/>
<pin name="(SCK/USCK/SCL/OC1B/PCINT10)PB2"/>
<pin name="(OC1B/PCINT11)PB3"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="(ADC7/OC1D/CLKI/XTAL1/PCINT12)PB4"/>
<pin name="(ADC8/OC1D/CLKO/XTAL2/PCINT13)PB5"/>
<pin name="(ADC9/INT0/T0/PCINT14)PB6"/>
<pin name="(ADC10/RESET/PCINT15)PB7"/>
<pin name="(ADC6/AIN1/PCINT7)PA7"/>
<pin name="(ADC5/AIN0/PCINT6)PA6"/>
<pin name="(ADC4/AIN2/PCINT5)PA5"/>
<pin name="(ADC3/ICP0/PCINT4)PA4"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="(AREF/PCINT3)PA3"/>
<pin name="(ADC2/INT1/USCK/SCL/PCINT2)PA2"/>
<pin name="(ADC1/DO/PCINT1)PA1"/>
<pin name="(ADC0/DI/SDA/PCINT0)PA0"/>
</symbol>
<symbol name="CC04-41SURKWA">
<pin name="DP" direction="pas"/>
<pin name="F" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="AFFG" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="AFFD" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="USB-4">
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="VBUS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ATTINY261A">
<gates>
<gate name="ATTINY261A" symbol="ATTINY261A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC20">
<connects>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(ADC0/DI/SDA/PCINT0)PA0" pad="20"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(ADC1/DO/PCINT1)PA1" pad="19"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(ADC10/RESET/PCINT15)PB7" pad="10"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(ADC2/INT1/USCK/SCL/PCINT2)PA2" pad="18"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(ADC3/ICP0/PCINT4)PA4" pad="14"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(ADC4/AIN2/PCINT5)PA5" pad="13"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(ADC5/AIN0/PCINT6)PA6" pad="12"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(ADC6/AIN1/PCINT7)PA7" pad="11"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(ADC7/OC1D/CLKI/XTAL1/PCINT12)PB4" pad="7"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(ADC8/OC1D/CLKO/XTAL2/PCINT13)PB5" pad="8"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(ADC9/INT0/T0/PCINT14)PB6" pad="9"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(AREF/PCINT3)PA3" pad="17"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(MISO/DO/OC1A/PCINT9)PB1" pad="2"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(MOSI/DI/SDA/|OC1A/PCINT8)PB0" pad="1"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(OC1B/PCINT11)PB3" pad="4"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="(SCK/USCK/SCL/OC1B/PCINT10)PB2" pad="3"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="AGND" pad="16"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="AVCC" pad="15"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="ATTINY261A" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CC04-41SURKWA">
<gates>
<gate name="AFFG" symbol="CC04-41SURKWA"/>
<gate name="AFFD" symbol="CC04-41SURKWA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AFF4DGTS">
<connects>
<connect gate="AFFD" pin="A" pad="P$12"/>
<connect gate="AFFD" pin="AFFD" pad="P$10"/>
<connect gate="AFFD" pin="AFFG" pad="P$15"/>
<connect gate="AFFD" pin="B" pad="P$11"/>
<connect gate="AFFD" pin="C" pad="P$9"/>
<connect gate="AFFD" pin="D" pad="P$6"/>
<connect gate="AFFD" pin="DP" pad="P$7"/>
<connect gate="AFFD" pin="E" pad="P$8"/>
<connect gate="AFFD" pin="F" pad="P$13"/>
<connect gate="AFFD" pin="G" pad="P$14"/>
<connect gate="AFFG" pin="A" pad="P$17"/>
<connect gate="AFFG" pin="AFFD" pad="P$5"/>
<connect gate="AFFG" pin="AFFG" pad="P$20"/>
<connect gate="AFFG" pin="B" pad="P$16"/>
<connect gate="AFFG" pin="C" pad="P$4"/>
<connect gate="AFFG" pin="D" pad="P$1"/>
<connect gate="AFFG" pin="DP" pad="P$2"/>
<connect gate="AFFG" pin="E" pad="P$3"/>
<connect gate="AFFG" pin="F" pad="P$18"/>
<connect gate="AFFG" pin="G" pad="P$19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="USB_A">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB-4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="USB_CMS_MALE_A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
