<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="30.48" y1="85.09" x2="62.23" y2="85.09" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="62.23" y1="85.09" x2="62.23" y2="26.67" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="62.23" y1="26.67" x2="30.48" y2="26.67" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="26.67" x2="30.48" y2="85.09" width="0.6096" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE07W">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FE06W">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV3" library="con-lsta" package="FE07W" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE06W" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lsta" package="FE07W" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lsta" package="FE06W" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SEL_AFF">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="F">
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="SV3" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
