<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="16.51" y1="19.05" x2="77.45" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="77.45" y1="19.05" x2="77.45" y2="69.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="77.45" y1="69.52" x2="16.51" y2="69.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="69.52" x2="16.51" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<text>HARENDARZ
DISSISSA
adaptation</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SmartPrj">
<packages>
<package name="RESONATOR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adaptation_ATMEGA32U4">
<packages>
<package name="ZIF_ATMEGA32U4">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="Y2" library="SmartPrj" package="RESONATOR" value="CSTCE16M0V53-R0"/>
<element name="U$1" library="adaptation_ATMEGA32U4" package="ZIF_ATMEGA32U4" value="ZIF_ATMEGA32U4"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="Y2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="U$1" pad="43"/>
<contactref element="U$1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="Y2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="Y2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
