<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ZIF_ATMEGA32U4">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ZIF_ATMEGA32U4">
<pin name="PE6"/>
<pin name="UVCC"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="UGND"/>
<pin name="UCAP"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PE2"/>
<pin name="VCC2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="PF7"/>
<pin name="PF6"/>
<pin name="PF5"/>
<pin name="PF4"/>
<pin name="PF1"/>
<pin name="PF0"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="AVCC2"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ZIF_ATMEGA32U4">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZIF_ATMEGA32U4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ZIF_ATMEGA32U4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PF0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PF1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PF4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PF5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PF6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PF7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="UCAP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="UGND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="UVCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
