<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="20.32" width="2" layer="20"/>
<text>Arexx</text>
<text>Troyes GEII</text>
<text>v3</text>
<wire x1="5.08" y1="0" x2="68.58" y2="0" width="2" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="12.7" x2="81.28" y2="20.32" width="2" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="26.67" x2="-7.62" y2="20.32" width="2" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="81.28" y1="12.7" x2="73.66" y2="5.08" width="2" layer="20" curve="89.998496"/>
<wire x1="81.28" y1="20.32" x2="74.93" y2="26.67" width="2" layer="20" curve="-89.994586"/>
<wire x1="36.83" y1="50.8" x2="74.93" y2="26.67" width="2" layer="20" curve="-62.423396"/>
<wire x1="-1.27" y1="26.67" x2="36.83" y2="50.8" width="2" layer="20" curve="-62.423396"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="0" y2="5.08" width="2" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="68.58" y1="0" x2="73.66" y2="5.08" width="2" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="5.08" y1="0" x2="0" y2="5.08" width="2" layer="20" curve="-90"/>
<text>Arexx</text>
<text>Troyes GEII</text>
<text>v3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PCB_CAPT1" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PCB_CAPT2" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PUISS1" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PUISS2" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PUISS1" pad="2"/>
<contactref element="PUISS2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="PUISS2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CAPT_COTE_D">
<contactref element="PCB_CAPT2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CAPT_MILIEU_D">
<contactref element="PCB_CAPT2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CAPT_COTE_G">
<contactref element="PCB_CAPT2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CAPT_MILIEU_G">
<contactref element="PCB_CAPT2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_CNY_COTE_D">
<contactref element="PCB_CAPT1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED_CNY_MILIEU_D">
<contactref element="PCB_CAPT1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_CNY_MILIEU_G">
<contactref element="PCB_CAPT1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_CNY_COTE_G">
<contactref element="PCB_CAPT1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PRESENCE_LIGNE_COTE_D">
<contactref element="PCB_CAPT2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PRESENCE_LIGNE_MILIEU_D">
<contactref element="PCB_CAPT2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PRESENCE_LIGNE_MILIEU_G">
<contactref element="PCB_CAPT1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PRESENCE_LIGNE_COTE_G">
<contactref element="PCB_CAPT1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOTEUR_G+">
<contactref element="PUISS1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOTEUR_G-">
<contactref element="PUISS1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="PUISS1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOTEUR_D-">
<contactref element="PUISS2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOTEUR_D+">
<contactref element="PUISS2" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
