|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quantité | Composant | Valeurs / référence |
| 1 | Résistance | 1MΩ |
| 2 | Résistances | 10kΩ |
| 1 | Condensateur | 220nF |
| 2 | Condensateurs | 100nF |
| 1 | Quartz | 16Mhz |
| 1 | Diode | CD1206-SO1575 |
| 4 | Diodes | MBRA340T3 |
| 1 | Bouton reset (cms) |  |
| 1 | Boitier 7805T |  |
| 1 | Régulateur de tension | LD117AV33 |
| 1 | Boitier ET-NON | 74HCT00D |
| 1 | Driver Ardumoto | L298 |
| 1 | Microcontrôleur Arduino | ATMEGA 328P-PU |
| 1 | Module XBEE |  |
| 1 | Connecteur à 6 pattes | 22-27-2061-06 |
| 1 | Connecteur PINHD-2X3 |  |
| 3 | Connecteurs à 2 pattes | MA02 |
| 1 | Connecteurs à 4 pattes | W237-04P |
| 1 | Connecteur à 3 pattes | MA03-1 |