<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="-6.985" x2="68.58" y2="-6.985" width="2" layer="46" locked="yes"/>
<wire x1="81.28" y1="12.7" x2="81.28" y2="20.32" width="2" layer="46" locked="yes"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="-7.62" y2="20.32" width="2" layer="46" locked="yes"/>
<wire x1="-1.27" y1="26.67" x2="-7.62" y2="20.32" width="2" layer="46" curve="-90" locked="yes"/>
<wire x1="81.28" y1="12.7" x2="73.66" y2="5.08" width="2" layer="46" curve="89.998496" locked="yes"/>
<wire x1="81.28" y1="20.32" x2="74.93" y2="26.67" width="2" layer="46" curve="-89.994586" locked="yes"/>
<wire x1="36.83" y1="50.8" x2="74.93" y2="26.67" width="2" layer="46" curve="-62.423396" locked="yes"/>
<wire x1="-1.27" y1="26.67" x2="36.83" y2="50.8" width="2" layer="46" curve="-62.423396" locked="yes"/>
<wire x1="-7.62" y1="12.7" x2="0" y2="5.08" width="2" layer="46" curve="-90" locked="yes"/>
<wire x1="5.08" y1="-6.985" x2="0" y2="-1.905" width="2" layer="46" curve="-90" locked="yes"/>
<wire x1="68.58" y1="-6.985" x2="73.66" y2="-1.905" width="2" layer="46" curve="90" locked="yes"/>
<wire x1="0" y1="-1.905" x2="0" y2="5.08" width="2" layer="46" locked="yes"/>
<wire x1="73.66" y1="-1.905" x2="73.66" y2="5.08" width="2" layer="46" locked="yes"/>
<wire x1="-9.2075" y1="52.07" x2="82.8675" y2="52.07" width="0.6" layer="20"/>
<wire x1="82.8675" y1="52.07" x2="82.8675" y2="-8.5725" width="0.6" layer="20"/>
<wire x1="82.8675" y1="-8.5725" x2="-9.2075" y2="-8.5725" width="0.6" layer="20"/>
<wire x1="-9.2075" y1="-8.5725" x2="-9.2075" y2="52.07" width="0.6" layer="20"/>
<text>GEII
Arexx
2018</text>
<text>Top</text>
<text>Bot</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PCB_CAPT1" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="PCB_CAPT2" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="PUISS1" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="PUISS2" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PUISS1" pad="2"/>
<contactref element="PUISS2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="PUISS1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOTEUR_G-">
<contactref element="PUISS1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOTEUR_D-">
<contactref element="PUISS2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="PUISS2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOTEUR_G+">
<contactref element="PUISS1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOTEUR_D+">
<contactref element="PUISS2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
