<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="10" x2="13" y2="10" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="71" x2="0" y2="71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="71" x2="0" y2="10" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="71" x2="13" y2="68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="68" x2="16" y2="68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16" y1="68" x2="16" y2="57" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16" y1="57" x2="13" y2="57" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="10" x2="13" y2="13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="13" x2="16" y2="13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16" y1="13" x2="16" y2="19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16" y1="19" x2="13" y2="19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="19" x2="13" y2="46.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="46.5" x2="13" y2="57" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1" y1="72" x2="14" y2="72" width="2" layer="46"/>
<wire x1="14" y1="72" x2="14" y2="69" width="2" layer="46"/>
<wire x1="14" y1="69" x2="17" y2="69" width="2" layer="46"/>
<wire x1="17" y1="69" x2="17" y2="56" width="2" layer="46"/>
<wire x1="17" y1="56" x2="14" y2="56" width="2" layer="46"/>
<wire x1="14" y1="56" x2="14" y2="20" width="2" layer="46"/>
<wire x1="14" y1="20" x2="17" y2="20" width="2" layer="46"/>
<wire x1="17" y1="20" x2="17" y2="12" width="2" layer="46"/>
<wire x1="17" y1="12" x2="14" y2="12" width="2" layer="46"/>
<wire x1="14" y1="12" x2="14" y2="9" width="2" layer="46"/>
<wire x1="14" y1="9" x2="-1" y2="9" width="2" layer="46"/>
<wire x1="-1" y1="9" x2="-1" y2="72" width="2" layer="46"/>
<wire x1="-10.16" y1="86.36" x2="22.86" y2="86.36" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="86.36" x2="22.86" y2="-5.08" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="-5.08" x2="-10.16" y2="-5.08" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="-10.16" y1="-5.08" x2="-10.16" y2="86.36" width="1.27" layer="20"/>
<hole x="6" y="40.5" drill="5.5"/>
<wire x1="13.1125" y1="68.54125" x2="13.445" y2="68.22375" width="1" layer="46"/>
<wire x1="13.191875" y1="19.4478125" x2="13.524375" y2="19.1303125" width="1" layer="46"/>
<wire x1="13.534375" y1="12.843125" x2="13.216875" y2="12.510625" width="1" layer="46"/>
<wire x1="13.4946875" y1="56.816875" x2="13.1771875" y2="56.484375" width="1" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-wago-500">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.00 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5-1,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-wago-500" package="W237-102" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="237-102"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K9898"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
