<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="0" y="0" radius="34" width="2" layer="46"/>
<wire x1="-15.5" y1="7.5" x2="-13.5" y2="7.5" width="2" layer="46"/>
<wire x1="-13.5" y1="7.5" x2="-13.5" y2="-7.5" width="2" layer="46"/>
<wire x1="-13.5" y1="-7.5" x2="-15.25" y2="-7.5" width="2" layer="46"/>
<wire x1="-15.25" y1="-11" x2="-15.6" y2="-11" width="2" layer="46"/>
<wire x1="-15.5" y1="11" x2="-15.6" y2="11" width="2" layer="46"/>
<wire x1="0" y1="-19.1" x2="-15.6" y2="-11" width="2" layer="46" curve="-54.811257"/>
<wire x1="15.6" y1="-11" x2="-15.6" y2="11" width="2" layer="46" curve="180"/>
<wire x1="0" y1="-19.1" x2="15.6" y2="-11" width="2" layer="46" curve="54.811257"/>
<wire x1="-15.5" y1="11" x2="-15.5" y2="7.5" width="2" layer="46"/>
<wire x1="-15.25" y1="-11" x2="-15.25" y2="-7.5" width="2" layer="46"/>
<wire x1="-17.15" y1="5.4" x2="-17.15" y2="-5.5" width="1" layer="46"/>
<wire x1="-17.85" y1="5.4" x2="-17.85" y2="-5.5" width="1" layer="46"/>
<hole x="12.50243125" y="-21.654840625" drill="2"/>
<hole x="12.50243125" y="21.653759375" drill="2"/>
<wire x1="-36" y1="36" x2="36" y2="36" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="36" y1="36" x2="36" y2="-36" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="36" y1="-36" x2="-36" y2="-36" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-36" y1="-36" x2="-36" y2="36" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="batak">
<packages>
<package name="CONBP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JAUNE1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="JAUNE2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="JAUNE3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="ROUGE1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="ROUGE2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="ROUGE3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="VERT1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="VERT2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="VERT3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="U$1" library="batak" package="CONBP" value="CONBP"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="ROUGE1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="V1">
<contactref element="VERT1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="J1">
<contactref element="JAUNE1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="ROUGE2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="V2">
<contactref element="VERT2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="J2">
<contactref element="JAUNE2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="R3">
<contactref element="ROUGE3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="V3">
<contactref element="VERT3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="J3">
<contactref element="JAUNE3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
