<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="MINI-SMD-5P">
</package>
<package name="MINI-5P">
</package>
<package name="FEMALE-12.7X10.16">
</package>
<package name="FEMALE-14.5X13.2">
</package>
<package name="4P-SMD-2.0">
</package>
<package name="4P-SMD-2.0-90D">
</package>
<package name="4P-SMD-2.0-90D-W/O-BUCKLE">
</package>
<package name="4P-2.0">
</package>
<package name="4P-2.0-90D">
</package>
<package name="4P-2.0-90D-W/O-BUCKLE">
</package>
<package name="4P-2.0-W/O-BUCKLE">
</package>
<package name="16P-3.81-12.7X32X9.3">
</package>
<package name="8P-3.5">
</package>
<package name="12P-3.81-12.7X24.5X9.3">
</package>
<package name="4P-3.5">
</package>
<package name="4P-1.65-15.6X12.2X13.2H">
</package>
<package name="3P-3.5">
</package>
<package name="3P-5.08">
</package>
<package name="2P-3.5">
</package>
<package name="2P-5.0">
</package>
<package name="2P-1.65-12.1X8.5X13.4H">
</package>
<package name="2P-2.54-10.6X10.5X15H">
</package>
<package name="4P-3.81-12.7X9X9.3H">
</package>
<package name="RJ45-MJ88-BX11-RVSL2">
</package>
<package name="RJ45">
</package>
<package name="JST-2.0-90D">
</package>
<package name="JST-2.0">
</package>
<package name="JST-SMD-2.0">
</package>
<package name="JST-2P-2.54">
</package>
<package name="JST-2P-2.54-90D">
</package>
<package name="JST-SMD-2P-1.0-90D">
</package>
<package name="DC-404">
</package>
<package name="PW-3P-2.5">
</package>
<package name="6P-14.0X12.4-90D">
</package>
<package name="9P-SMD-W/-RING">
</package>
<package name="LENS-HOOD-SILK">
</package>
<package name="SHF-105-01-L-D-SM">
</package>
<package name="20P-2.54">
</package>
<package name="16P-2.54">
</package>
<package name="15P-2.54">
</package>
<package name="14P-2.54">
</package>
<package name="12P-2.54">
</package>
<package name="11P-2.54">
</package>
<package name="10P-2.54">
</package>
<package name="10P-2.0">
</package>
<package name="9P-2.54">
</package>
<package name="8P-2.54">
</package>
<package name="8P-2.54-55/35MIL">
</package>
<package name="8P-2.54-80/40MIL">
</package>
<package name="8P-2.54-SMD">
</package>
<package name="8P-2.54-FEMALE-D90">
</package>
<package name="8P-2.54-MALE-D90">
</package>
<package name="8P-2.54-65/35MIL">
</package>
<package name="6P-2.54-55/35MIL">
</package>
<package name="6P-2.54-SMD">
</package>
<package name="6P-2.54-80/40MIL">
</package>
<package name="6P-2.54-60/35MIL">
</package>
<package name="6P-2.54-65/35MIL">
</package>
<package name="5P-2.54">
</package>
<package name="5P-2.54-90D">
</package>
<package name="5P-2.0">
</package>
<package name="5P-2.0-SMD">
</package>
<package name="5P-2.54-SMD">
</package>
<package name="4P-65/35MIL">
</package>
<package name="4P-2.54-80/40MIL">
</package>
<package name="4P-1.27-90D-SMD">
</package>
<package name="4P-1.27-SMD">
</package>
<package name="4P-2.54-90">
</package>
<package name="4P-2.54-90D-SMD-FEMALE">
</package>
<package name="4P-2.54-90D-FEMALE">
</package>
<package name="3P-2.54">
</package>
<package name="2X20P-2.54">
</package>
<package name="2X18P-2.54">
</package>
<package name="2X18P-2.54-SMD">
</package>
<package name="2X10P-2.54">
</package>
<package name="2X6P-2.54">
</package>
<package name="2X5P-2.54">
</package>
<package name="2X4P-2.54">
</package>
<package name="2X3P-2.54">
</package>
<package name="2X3P-2.0">
</package>
<package name="2X3P-2.54-SMD">
</package>
<package name="2X3P-2.54-65/35MIL">
</package>
<package name="2X2P-2.54">
</package>
<package name="2X2P-1.5">
</package>
<package name="2P-1.27">
</package>
<package name="2P-1.5">
</package>
<package name="2P-2.0">
</package>
<package name="2P-2.54-65/35MIL">
</package>
<package name="2P-2.0-50/30MIL">
</package>
<package name="1P-65/35MIL">
</package>
<package name="1P-100/50MIL">
</package>
<package name="1P-80/40MIL">
</package>
<package name="30P-0.5-PAD">
</package>
<package name="30P-0.5-90D">
</package>
<package name="30P-0.5-90D-18.4X5.0">
</package>
<package name="6P-SMD-3.5">
</package>
<package name="6P-SMD-3.5-NEW">
</package>
<package name="8P-2.54-12.6X7.8">
</package>
<package name="8P-2.54-12.6X7.8-W/O-HOLE">
</package>
<package name="4P-U-FL">
</package>
<package name="SMA-TO-IPX">
</package>
<package name="2032-SMD-D20.32">
</package>
<package name="1220">
</package>
<package name="2032-SMD-D22.14">
</package>
<package name="2032-D20-CIRCLE">
</package>
<package name="MICRO-USB">
</package>
<package name="DB9">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DB9-MEAL">
</package>
<package name="6P-3.5">
</package>
<package name="8P-SMD">
</package>
<package name="13P-2.54">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="USB">
<pin name="GND@5"/>
<pin name="ID"/>
<pin name="DP"/>
<pin name="DM"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="GND@4"/>
</symbol>
<symbol name="USB_FEMALE">
<pin name="GND"/>
<pin name="DP"/>
<pin name="DM"/>
<pin name="VCC" function="dotclk"/>
<pin name="S0"/>
<pin name="S1"/>
<pin name="S2"/>
<pin name="S3"/>
</symbol>
<symbol name="TWIG_2.0DD">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2" function="dot"/>
<pin name="3" function="dot"/>
<pin name="4" function="dot"/>
<pin name="SS1"/>
<pin name="SS2"/>
</symbol>
<symbol name="TWIG_2.0">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2" function="dot"/>
<pin name="3" function="dot"/>
<pin name="4" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="SCREW-TERMINAL-8P">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
</symbol>
<symbol name="SCREW-TERMINAL-6P">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
</symbol>
<symbol name="JST-4P-3.36-LEADED">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
<symbol name="TER_3.5X3">
<pin name="P$1" function="dotclk"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
</symbol>
<symbol name="SCREW-TERMINAL-2P">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="RJ45-MJ88-BX11-RVSL2">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="G-"/>
<pin name="G+"/>
<pin name="Y-"/>
<pin name="Y+"/>
<pin name="13"/>
<pin name="14"/>
</symbol>
<symbol name="HR911105A">
<pin name="TD+"/>
<pin name="TD-"/>
<pin name="P4"/>
<pin name="RD-"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RD+"/>
<pin name="P5"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="SHIELD0"/>
<pin name="SHIELD1"/>
<pin name="Y+"/>
<pin name="Y-"/>
<pin name="G+"/>
<pin name="G-"/>
</symbol>
<symbol name="JST-2P-2.0">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="DC-404">
<pin name="+"/>
<pin name="-"/>
<pin name="CDN"/>
</symbol>
<symbol name="JACK">
<pin name="V-"/>
<pin name="V+"/>
<pin name="CDN"/>
</symbol>
<symbol name="HOLDER-PS/2">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="8"/>
</symbol>
<symbol name="MICROSD">
<pin name="DATA2"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="DI"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="DO"/>
<pin name="DATA1"/>
<pin name="CDN"/>
<pin name="G4"/>
<pin name="G3"/>
<pin name="G1"/>
<pin name="G2"/>
</symbol>
<symbol name="LENS_HOOD">
</symbol>
<symbol name="HEADER-SHF-105-01-L-D-SM">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
<pin name="P$5"/>
<pin name="P$6"/>
<pin name="P$7"/>
<pin name="P$8"/>
<pin name="P$9"/>
<pin name="P$10"/>
</symbol>
<symbol name="CK_1*20">
<pin name="P$1" function="dotclk"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
<pin name="P$5"/>
<pin name="P$6"/>
<pin name="P$7"/>
<pin name="P$8"/>
<pin name="P$9"/>
<pin name="P$10"/>
<pin name="P$11"/>
<pin name="P$12"/>
<pin name="P$13"/>
<pin name="P$14"/>
<pin name="P$15"/>
<pin name="P$16"/>
<pin name="P$17"/>
<pin name="P$18"/>
<pin name="P$19"/>
<pin name="P$20"/>
</symbol>
<symbol name="CK1X16">
<pin name="1" direction="pas" function="dotclk"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CK1X15">
<pin name="1" direction="pas" function="dotclk"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CK1X14">
<pin name="1" direction="pas" function="dotclk"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CK_1X12">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
</symbol>
<symbol name="CK1X11">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
</symbol>
<symbol name="10P">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
</symbol>
<symbol name="CK_1X9">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
</symbol>
<symbol name="CK_1X8">
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="1" function="dotclk"/>
</symbol>
<symbol name="CK_1X6">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
</symbol>
<symbol name="CK_1X5">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
</symbol>
<symbol name="CK_1X4">
<pin name="P$1" function="dotclk"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
</symbol>
<symbol name="CK_2X20">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
<pin name="14"/>
<pin name="15"/>
<pin name="16"/>
<pin name="17"/>
<pin name="18"/>
<pin name="19"/>
<pin name="20"/>
<pin name="21"/>
<pin name="22"/>
<pin name="23"/>
<pin name="24"/>
<pin name="25"/>
<pin name="26"/>
<pin name="27"/>
<pin name="28"/>
<pin name="29"/>
<pin name="30"/>
<pin name="31"/>
<pin name="32"/>
<pin name="33"/>
<pin name="34"/>
<pin name="35"/>
<pin name="36"/>
<pin name="37"/>
<pin name="38"/>
<pin name="39"/>
<pin name="40"/>
</symbol>
<symbol name="CK_2X18">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
<pin name="14"/>
<pin name="15"/>
<pin name="16"/>
<pin name="17"/>
<pin name="18"/>
<pin name="19"/>
<pin name="20"/>
<pin name="21"/>
<pin name="22"/>
<pin name="23"/>
<pin name="24"/>
<pin name="25"/>
<pin name="26"/>
<pin name="27"/>
<pin name="28"/>
<pin name="29"/>
<pin name="30"/>
<pin name="31"/>
<pin name="32"/>
<pin name="33"/>
<pin name="34"/>
<pin name="35"/>
<pin name="36"/>
</symbol>
<symbol name="CK_2*10">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
<pin name="14"/>
<pin name="15"/>
<pin name="16"/>
<pin name="17"/>
<pin name="18"/>
<pin name="19"/>
<pin name="20"/>
</symbol>
<symbol name="CK_2X6">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
</symbol>
<symbol name="CK_2X5">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
</symbol>
<symbol name="CK_2X4">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
</symbol>
<symbol name="CK_2X3">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
</symbol>
<symbol name="CK_2X2">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
<symbol name="CK_1X2">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="CK_1X1">
<pin name="1" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="FPC_0.5_30P">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
<pin name="14"/>
<pin name="15"/>
<pin name="16"/>
<pin name="17"/>
<pin name="18"/>
<pin name="19"/>
<pin name="20"/>
<pin name="21"/>
<pin name="22"/>
<pin name="23"/>
<pin name="24"/>
<pin name="25"/>
<pin name="26"/>
<pin name="27"/>
<pin name="28"/>
<pin name="29"/>
<pin name="30"/>
</symbol>
<symbol name="AUDIO">
<pin name="COM1"/>
<pin name="R"/>
<pin name="RS"/>
<pin name="LS"/>
<pin name="L"/>
<pin name="COM2"/>
</symbol>
<symbol name="AUDIO-CONNECTOR-8P">
<pin name="L@1"/>
<pin name="R@1"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="MIC@1"/>
<pin name="MIC@2"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="R@2"/>
<pin name="L@2"/>
</symbol>
<symbol name="U-FL">
<pin name="D" function="dotclk"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
</symbol>
<symbol name="ANTENNA-SMA-IPX">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
<symbol name="2032">
<pin name="V+"/>
<pin name="V-"/>
</symbol>
<symbol name="MICRO-USB">
<pin name="VDD" direction="in"/>
<pin name="D-" direction="in"/>
<pin name="D+" direction="in"/>
<pin name="ID" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="S1"/>
<pin name="S2"/>
<pin name="S3"/>
<pin name="S4"/>
<pin name="S5"/>
<pin name="S6"/>
</symbol>
<symbol name="DB9">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
</symbol>
<symbol name="MICROSD-8P">
<pin name="RSV/D2"/>
<pin name="CS/D3"/>
<pin name="DI/CMD"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="DO/D0"/>
<pin name="RSV/D1"/>
<pin name="G4"/>
<pin name="G3"/>
<pin name="G1"/>
<pin name="G2"/>
</symbol>
<symbol name="CK_1X13">
<pin name="1" function="dotclk"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="USB-MINIUSB-5P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="USB" symbol="USB"/>
</gates>
<devices>
<device name="-STRONG" package="MINI-SMD-5P">
<connects>
<connect gate="USB" pin="DM" pad="2"/>
<connect gate="USB" pin="DP" pad="3"/>
<connect gate="USB" pin="GND@1" pad="GND@1"/>
<connect gate="USB" pin="GND@2" pad="GND@2"/>
<connect gate="USB" pin="GND@3" pad="GND@3"/>
<connect gate="USB" pin="GND@4" pad="GND@4"/>
<connect gate="USB" pin="GND@5" pad="5"/>
<connect gate="USB" pin="ID" pad="4"/>
<connect gate="USB" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-TH" package="MINI-5P">
<connects>
<connect gate="USB" pin="DM" pad="DM"/>
<connect gate="USB" pin="DP" pad="DP"/>
<connect gate="USB" pin="GND@1" pad="S1"/>
<connect gate="USB" pin="GND@2" pad="S2"/>
<connect gate="USB" pin="GND@3" pad="S3"/>
<connect gate="USB" pin="GND@4" pad="S4"/>
<connect gate="USB" pin="GND@5" pad="GND"/>
<connect gate="USB" pin="ID" pad="ID"/>
<connect gate="USB" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-MICRO" package="MICRO-USB">
<connects>
<connect gate="USB" pin="DM" pad="2"/>
<connect gate="USB" pin="DP" pad="3"/>
<connect gate="USB" pin="GND@1" pad="S1"/>
<connect gate="USB" pin="GND@2" pad="S2"/>
<connect gate="USB" pin="GND@3" pad="S3"/>
<connect gate="USB" pin="GND@4" pad="S4 S5 S6"/>
<connect gate="USB" pin="GND@5" pad="5"/>
<connect gate="USB" pin="ID" pad="4"/>
<connect gate="USB" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="USB-FEMALE" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB_FEMALE"/>
</gates>
<devices>
<device name="-10.16X12.7" package="FEMALE-12.7X10.16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DM" pad="D-"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="D+"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="S0" pad="S0"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="S3" pad="S3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="+"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-13.2X14.5" package="FEMALE-14.5X13.2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DM" pad="DM"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="DP"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="S0" pad="S0"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="S3" pad="S3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="+"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TWIG-4P-2.0-SMD-FEMALE-REINFORCE" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TWIG_2.0DD"/>
</gates>
<devices>
<device name="'DD'" package="4P-SMD-2.0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS1" pad="SS1"/>
<connect gate="G$1" pin="SS2" pad="SS2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'90D'" package="4P-SMD-2.0-90D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS1" pad="SS1"/>
<connect gate="G$1" pin="SS2" pad="SS2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="4P-SMD-2.0-90D-W/O-BUCKLE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS1" pad="SS1"/>
<connect gate="G$1" pin="SS2" pad="SS2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TWIG-4P-2.0" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TWIG_2.0"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.0" package="4P-2.0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'90D'" package="4P-2.0-90D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'D90'" package="4P-2.0-90D-W/O-BUCKLE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="4P-2.0-W/O-BUCKLE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCREW-TERMINAL-8P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCREW-TERMINAL-8P"/>
</gates>
<devices>
<device name="'3.81'" package="16P-3.81-12.7X32X9.3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1 2"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="3 4"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="5 6"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="7 8"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="9 10"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="11 12"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="13 14"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="15 16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'3.5'" package="8P-3.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCREW-TERMINAL-6P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCREW-TERMINAL-6P"/>
</gates>
<devices>
<device name="'3.81'" package="12P-3.81-12.7X24.5X9.3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1 2"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="3 4"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="5 6"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="7 8"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="9 10"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="11 12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'3.5'" package="6P-3.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCREW-TERMINAL-4P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JST-4P-3.36-LEADED"/>
</gates>
<devices>
<device name="'3.5'" package="4P-3.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'1.65'" package="4P-1.65-15.6X12.2X13.2H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCREW-TERMINAL-3P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TER_3.5X3"/>
</gates>
<devices>
<device name="'3.5'" package="3P-3.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'5.08'" package="3P-5.08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCREW-TERMINAL-2P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCREW-TERMINAL-2P"/>
</gates>
<devices>
<device name="'3.5'" package="2P-3.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'5.0'" package="2P-5.0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'1.65'" package="2P-1.65-12.1X8.5X13.4H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'2.54'" package="2P-2.54-10.6X10.5X15H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'3.81'" package="4P-3.81-12.7X9X9.3H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1 2"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="3 4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RJ45-MJ88-BX11-RVSL2" prefix="J">
<description>Modular Jack 8P8C,R/A,With LED</description>
<gates>
<gate name="RJ" symbol="RJ45-MJ88-BX11-RVSL2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RJ45-MJ88-BX11-RVSL2">
<connects>
<connect gate="RJ" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="RJ" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="RJ" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="RJ" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="RJ" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="RJ" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="RJ" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="RJ" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="RJ" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="RJ" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="RJ" pin="G+" pad="10"/>
<connect gate="RJ" pin="G-" pad="9"/>
<connect gate="RJ" pin="Y+" pad="12"/>
<connect gate="RJ" pin="Y-" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RJ45-HR911105A" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HR911105A"/>
</gates>
<devices>
<device name="-HR911105A" package="RJ45">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="G+" pad="G+"/>
<connect gate="G$1" pin="G-" pad="G-"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="NC"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="RD+" pad="RD+"/>
<connect gate="G$1" pin="RD-" pad="RD-"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD0" pad="SHIELD0"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD1" pad="SHIELD1"/>
<connect gate="G$1" pin="TD+" pad="TD+"/>
<connect gate="G$1" pin="TD-" pad="TD-"/>
<connect gate="G$1" pin="Y+" pad="Y+"/>
<connect gate="G$1" pin="Y-" pad="Y-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JACK-JST-2P-PW" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JST-2P-2.0"/>
</gates>
<devices>
<device name="'90D'" package="JST-2.0-90D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'2.0'" package="JST-2.0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'SMD'" package="JST-SMD-2.0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'2.54'" package="JST-2P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'2.54/90D'" package="JST-2P-2.54-90D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'1.0'" package="JST-SMD-2P-1.0-90D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JACK-DC-044" prefix="J">
<gates>
<gate name="JACK" symbol="DC-404"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DC-404">
<connects>
<connect gate="JACK" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="JACK" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="JACK" pin="CDN" pad="CDN"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JACK-3P-2.5MM" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.5MM" package="PW-3P-2.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CDN" pad="-2"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="-1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HOLDER-PS/2" prefix="J" uservalue="yes">
<description>MINI DIN FEMALE</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HOLDER-PS/2"/>
</gates>
<devices>
<device name="'-90D'" package="6P-14.0X12.4-90D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HOLDER-MICROSD-9P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MICROSD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="9P-SMD-W/-RING">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CDN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="G3" pad="G3"/>
<connect gate="G$1" pin="G4" pad="G4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HOLDER-LENS-SILK">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LENS_HOOD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LENS-HOOD-SILK">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-SHF-105-01-L-D-SM" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEADER-SHF-105-01-L-D-SM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SHF-105-01-L-D-SM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P$5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P$7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P$8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P$9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-20P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK_1*20"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="20P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P$11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P$12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P$13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P$14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P$15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P$16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P$17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P$18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P$19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P$5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P$7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P$8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P$9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-16P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK1X16"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="16P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-15P" prefix="J" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Header 15&lt;/b&gt;
Standard 15-pin 0.1" header. Use with straight break away headers (SKU : PRT-00116), right angle break away headers (PRT-00553), swiss pins (PRT-00743), machine pins (PRT-00117), and female headers (PRT-00115).</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK1X15"/>
</gates>
<devices>
<device name="'2.54'" package="15P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-14P" prefix="J" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Header 14&lt;/b&gt;
Standard 14-pin 0.1" header. Use with straight break away headers (SKU : PRT-00116), right angle break away headers (PRT-00553), swiss pins (PRT-00743), machine pins (PRT-00117), and female headers (PRT-00115).</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK1X14"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="14P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-12P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK_1X12"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="12P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-11P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK1X11"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="11P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-10P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="J" symbol="10P"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="10P-2.54">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="J" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="J" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="J" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2.0" package="10P-2.0">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="J" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="J" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="J" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-9P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="J" symbol="CK_1X9"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="9P-2.54">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="J" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="J" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="J" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-8P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="J" symbol="CK_1X8"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="8P-2.54">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="J" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="J" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-55/35MIL" package="8P-2.54-55/35MIL">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="J" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="J" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-80/40MIL" package="8P-2.54-80/40MIL">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="J" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="J" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2.54-SMD" package="8P-2.54-SMD">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="J" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="J" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-F90" package="8P-2.54-FEMALE-D90">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="J" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="J" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-M90" package="8P-2.54-MALE-D90">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="J" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="J" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-65/35MIL" package="8P-2.54-65/35MIL">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="J" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="J" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-6P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="J" symbol="CK_1X6"/>
</gates>
<devices>
<device name="-55/35MIL" package="6P-2.54-55/35MIL">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SMD" package="6P-2.54-SMD">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-80/40MIL" package="6P-2.54-80/40MIL">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-60/35MIL" package="6P-2.54-60/35MIL">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-65/35MIL" package="6P-2.54-65/35MIL">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-5P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK_1X5"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="5P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-90D" package="5P-2.54-90D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2.0" package="5P-2.0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SMD2.0" package="5P-2.0-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SMD2.54" package="5P-2.54-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-4P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK_1X4"/>
</gates>
<devices>
<device name="-60/35MIL" package="4P-65/35MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-80/40MIL" package="4P-2.54-80/40MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SMD-D90-1.27" package="4P-1.27-90D-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SMD-1.27" package="4P-1.27-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-90D" package="4P-2.54-90">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'SMD-90D-2.54'" package="4P-2.54-90D-SMD-FEMALE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'2.54-90D-FEMALE'" package="4P-2.54-90D-FEMALE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-3P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TER_3.5X3"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="3P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-2X20P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK_2X20"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="2X20P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="35" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="36" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="37" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="38" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="39" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="40" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-2X18P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK_2X18"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="2X18P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="35" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="36" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SMD" package="2X18P-2.54-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="35" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="36" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-2X10P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK_2*10"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="2X10P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-2X6P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK_2X6"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="2X6P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-2X5P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK_2X5"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="2X5P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-2X4P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK_2X4"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="2X4P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-2X3P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="J" symbol="CK_2X3"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="2X3P-2.54">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2.0" package="2X3P-2.0">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SMD" package="2X3P-2.54-SMD">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-65/35MIL" package="2X3P-2.54-65/35MIL">
<connects>
<connect gate="J" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="J" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="J" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="J" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="J" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="J" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-2X2P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK_2X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="-2.54" package="2X2P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1.27" package="2X2P-1.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-2P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK_1X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="-1.27" package="2P-1.27">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1.5" package="2P-1.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-2.0" package="2P-2.0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-65/35MIL" package="2P-2.54-65/35MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-50/30MIL" package="2P-2.0-50/30MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-1P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK_1X1"/>
</gates>
<devices>
<device name="-35" package="1P-65/35MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-50" package="1P-100/50MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-40" package="1P-80/40MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FPC-SOCKET-0.5-30P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FPC_0.5_30P"/>
</gates>
<devices>
<device name="'PAD'" package="30P-0.5-PAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'SOCKET'" package="30P-0.5-90D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="30P-0.5-90D-18.4X5.0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AUDIO-SMD-6P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AUDIO"/>
</gates>
<devices>
<device name="'3.5'" package="6P-SMD-3.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COM1" pad="COM1"/>
<connect gate="G$1" pin="COM2" pad="COM2"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="L"/>
<connect gate="G$1" pin="LS" pad="LS"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="R"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="RS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="6P-SMD-3.5-NEW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COM1" pad="COM1"/>
<connect gate="G$1" pin="COM2" pad="COM2"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="L"/>
<connect gate="G$1" pin="LS" pad="LS"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="R"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="RS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AUDIO-8P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AUDIO-CONNECTOR-8P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="8P-2.54-12.6X7.8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="L@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="L@2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC@2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="R@2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'W/O-HOLE'" package="8P-2.54-12.6X7.8-W/O-HOLE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="L@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="L@2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC@2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="R@2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ANTENNA-U-FL" prefix="ANT" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="U-FL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="4P-U-FL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ANTENNA-SMA-IPX" prefix="ANT" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ANTENNA-SMA-IPX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMA-TO-IPX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HOLDER-BAT" prefix="J" uservalue="yes">
<description>button cell holder</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2032"/>
</gates>
<devices>
<device name="-D20.32" package="2032-SMD-D20.32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="V1 V2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="V-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1220" package="1220">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="+1 +2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-CIRCLE" package="2032-D20-CIRCLE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2 3"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="2032-SMD-D22.14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DB9" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DB9"/>
</gates>
<devices>
<device name="'FEMAL'" package="DB9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'MEAL'" package="DB9-MEAL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HOLDER-MICROSD-8P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MICROSD-8P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="8P-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CS/D3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DI/CMD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DO/D0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="G3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="G4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RSV/D1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RSV/D2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-13P" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CK_1X13"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="13P-2.54">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
