<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.5" y1="82" x2="14" y2="82" width="2" layer="46"/>
<wire x1="14" y1="82" x2="14" y2="68.9" width="2" layer="46"/>
<wire x1="14" y1="68.9" x2="17" y2="68.9" width="2" layer="46"/>
<wire x1="17" y1="68.9" x2="17" y2="61.1" width="2" layer="46"/>
<wire x1="17" y1="61.1" x2="14" y2="61.1" width="2" layer="46"/>
<wire x1="14" y1="61.1" x2="14" y2="43.9" width="2" layer="46"/>
<wire x1="14" y1="43.9" x2="17" y2="43.9" width="2" layer="46"/>
<wire x1="17" y1="43.9" x2="17" y2="37.1" width="2" layer="46"/>
<wire x1="17" y1="37.1" x2="14" y2="37.1" width="2" layer="46"/>
<wire x1="14" y1="37.1" x2="14" y2="21.9" width="2" layer="46"/>
<wire x1="14" y1="21.9" x2="17" y2="21.9" width="2" layer="46"/>
<wire x1="17" y1="21.9" x2="17" y2="14.1" width="2" layer="46"/>
<wire x1="17" y1="14.1" x2="14" y2="14.1" width="2" layer="46"/>
<wire x1="14" y1="14.1" x2="14" y2="-1" width="2" layer="46"/>
<wire x1="14" y1="-1" x2="-0.5" y2="-1" width="2" layer="46"/>
<wire x1="-0.5" y1="-1" x2="-0.5" y2="82" width="2" layer="46"/>
<wire x1="-8.16" y1="86.36" x2="21.86" y2="86.36" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="21.86" y1="86.36" x2="21.86" y2="-5.08" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="21.86" y1="-5.08" x2="-8.16" y2="-5.08" width="1.27" layer="20"/>
<wire x1="-8.16" y1="-5.08" x2="-8.16" y2="86.36" width="1.27" layer="20"/>
<hole x="6.25" y="40.5" drill="4"/>
<wire x1="13" y1="68.25" x2="13.5" y2="67.75" width="1" layer="46"/>
<wire x1="13" y1="43.25" x2="13.5" y2="42.75" width="1" layer="46"/>
<wire x1="13" y1="21.5" x2="13.5" y2="21" width="1" layer="46"/>
<wire x1="13" y1="14.5" x2="13.5" y2="15" width="1" layer="46"/>
<wire x1="13" y1="37.5" x2="13.5" y2="38" width="1" layer="46"/>
<wire x1="13" y1="61.5" x2="13.5" y2="62" width="1" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.00 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5-1,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-wago-500" package="W237-102" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="237-102"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K9898"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="SV5" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="SV6" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV5" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SYNCHRO230">
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="SV6" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="SV6" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="INTER">
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
