<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ARREX_CAPTEUR">
</package>
<package name="TPI_PCB">
</package>
<package name="SWITCH-6X6.5">
</package>
<package name="LCDGDM12864B">
</package>
<package name="NUNCHUCK_ADAPT">
</package>
<package name="TOUCHPAD">
</package>
<package name="DRV8830">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TPI_PCB">
<pin name="VCC"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="DATA"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCH_6X6.5">
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LCDGDM12864B">
<pin name="CS1|"/>
<pin name="CS2|"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="V0"/>
<pin name="RS"/>
<pin name="R/W|"/>
<pin name="E"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="RST|"/>
<pin name="VEE"/>
<pin name="LED+"/>
<pin name="LED-"/>
</symbol>
<symbol name="NUNCHUCK">
<pin name="GND"/>
<pin name="3.3V"/>
<pin name="I2C|D"/>
<pin name="I2C|C"/>
</symbol>
<symbol name="TOUCHPAD">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
</symbol>
<symbol name="DRV8830">
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="FAULTN"/>
<pin name="OUT1"/>
<pin name="OUT2"/>
<pin name="ISENSE"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TPI_PCB">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPI_PCB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TPI_PCB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="CLK@1 CLK@2"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="DATA@1 DATA@2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND@1 GND@2"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="RESET@1 RESET@2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC@1 VCC@2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SWITCH_6X6.5">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH_6X6.5"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SWITCH-6X6.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1 2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3 4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LCDGDM12864B">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LCDGDM12864B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCDGDM12864B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CS1|" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2|" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="LED+" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="LED-" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W|" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="RST|" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="P$18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NUNCHUCK">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NUNCHUCK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NUNCHUCK_ADAPT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C|C" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C|D" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TOUCHPAD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TOUCHPAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TOUCHPAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRV8830">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DRV8830"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DRV8830">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="FAULTN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5 P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="ISENSE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
